REQUISITOS TECNICOS ¡ARREA!

DIMENSIONES ESPACIO ESCENICO

Optimas

-10 metros de ancho

-8 metros de fondo

-7 metros de alto

 Minimas

-8 metros de ancho

-6 metros de fondo

-5 metros de alto

ILUMINACION

 Optimas

 -30 PAR 64

 -24 PC 1000W con palas

 -10 Recortes

 -4 torres de calle

 -12 peanas de suelo

 -50.000W de potencia en sala

 Minimas

 -20 PAR 64

 -16 PC 1000W

 -4 Recortes

 -8 peanas de suelo

 -30.000W potencia en sala