REQUISITOS TECNICOS ¡ARREA!

DIMENSIONES ESPACIO ESCENICO

Optimas

-10 metros de ancho

-8 metros de fondo

-7 metros de alto

Minimas

-8 metros de ancho

-6 metros de fondo

-5 metros de alto

ILUMINACION

Optimas

-30 PAR 64

-24 PC 1000W con palas

-10 Recortes

-4 torres de calle

-12 peanas de suelo

-50.000W de potencia en sala

Minimas

-20 PAR 64

-16 PC 1000W

-4 Recortes

-8 peanas de suelo

-30.000W potencia en sala