**Marktstandvermietung Schreinerei Form und Schliff**

**Marktstand mit Blachen Dach und Holzablagen**

* Länge: 3m
* Tischbreite: 1m
* Ablagebrett: 0.2m
* Höhe: 2.65m
* Dachbreite: 2.25m
* 23 Stück vorhanden
* Abholung: Aspholzstrasse 10, 8046 Zürich
* Preis pro Stück: **64.85.- Brutto** (inkl. MwSt.)

**Allgemeine Bedingungen:**

* Defekte und fehlende Teile markieren, sep. lagern und bei Rückgabe darauf hinweisen.
* Nicht gereinigte, defekte, fehlende, nasse, verklebte Teile werden vom Vermieter zu Lasten des Mieters i.o. gebracht und mit Fr. 80.-/Std. in Rechnung gestellt.
* Der Preis gilt für die Verwendung bis 4 Tage inkl. Abholung und Lieferung. (z.B. Freitag bis Montag)
* Die Bezahlung erfolgt in 30 Tagen nach Rechnungsstellung

**Ihre Angaben:**

|  |  |
| --- | --- |
| Verein: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ansprechperson: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Mail: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Tel: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Zeitraum Miete: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anzahl Stück: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Unterschrift: |  |
| Ich akzeptiere die Allgemeinen Bedingungen für die Vermietung von Zelt und Festmobiliar | |

Bitte das Ausgefüllte Formular an [Schreinerei@FormUndSchliff.ch](mailto:Schreinerei@FormUndSchliff.ch) retournieren.

**Kurzanleitung zum Auf- und Abbau der Marktstände**

Länge: 3m  
Tischbreite: 1m  
Ablagebrett: 0.2m  
Höhe: 2.65m  
Dachbreite: 2.25m

**Aufbau**

1. 2 Ständerfüsse im Abstand von ca. 2.50 m mit dem 3-ten Fuss nach Innen aufstellen
2. 2 Tischplattenträger (hier gibt es „Linke und Rechte“ mit dem Auflager nach Innen in die Ständer einschieben
3. 2 Dachplanenständer in die Ständerfüsse einführen und aufklappen (noch nicht hochschieben); beide Dachspanner entweder nach Hinten oder nach Vorne richten
4. Dachmontage: 1. Die Nocken der Dachstange (zusammengebunden mit der Dachblache) in die Dachständer einführen; 2. Schlick der zusammengebundenen Dachplanen öffnen (nicht den Doppelknopf), die Dachmittelstange bleibt angebunden; 3. die Dachplanen-Endstange in Dachspanner einlegen; 4. mit Splint sichern; 5. Dach spannen
5. Den Ständer mit dem Dach auf Durchgangshöhe hoch schieben
6. Tischplatte und Abstellbrett einlegen

**Abbau**

**Tischplatten und Abstellbrett bei Bedarf reinigen; Schnüre und Klebebänder der Aussteller entfernen; nur trockene Dachplanen zusammenrollen!**

1. Beide Tischplatten ineinander legen und das Abstellbrett herausnehmen
2. Schrauben der Dachständer lösen und Ständer mit montierter Plane herunterfahren
3. Dachspanner lösen, Splinten bei Endstange ausfahren, Dachplane hochrollen (Innenseite nach Aussen) mit vorhandenen Bändern zusammen mit der Dachmittelstange zusammenbinden, herausheben; Dachspanner wieder festschrauben
4. Dachständerschraube lösen und Gestänge ausfahren
5. Tischplattenträger ausfahren
6. Ständerfüsse zusammenklappen

Defekte und fehlende Teile markieren, sep. lagern und bei Rückgabe darauf hinweisen.

Nicht gereinigte, defekte, fehlende, nasse, verklebte Teile werden vom Vermieter zu Lasten des Mieters i.o. gebracht und mit Fr. 80.-/Std. in Rechnung gestellt.